**Приложение № 1 к Документации**

**о запросе котировок**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Услуги предоставлению сценического и декорационного оборудования, оформлению места проведения**

**Наименование мероприятия:**

Приведение к военной присяге вновь прибывшего пополнения спортивных рот

ФАУ МО РФ ЦСКА

**Дата проведения мероприятия:** 21 мая 2016 года (репетиция 20 мая 2016 года с 08:00 до 23:00);

**Место проведения мероприятия**: Краснодарский край, г. Сочи,   
Имеретинская низменность, Олимпийский парк (Medals Plaza).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, качество, технические характеристики** | **Ед. изм.** | | | **Кол-во** | | |
| 1. **Услуги по изготовлению монтажу, демонтажу декорационного оборудования**  - предоставление и монтаж декорационного оборудования должен быть произведен – не позднее 08:00 часов 20 мая 2016 г.;  - демонтаж и вывоз оборудования должен быть произведен – с 14:00 часов 21 мая 2016 г. до 12:00 22 мая 2016 г. | | | | | | | | |
| 1.1 | Декорация «Звезда» Основа конструкции – металлокаркас объемный (профиль 25х25, основа грунтована), глубина конструкции 2000мм Конструкция – форма пятиконечной звезды. Лицевая часть – выполнена из композиционных панелей 3мм, материал полуглянцевый, цвет – красный. Высота декорации – не менее 4,7м. | | | шт. | | | 1 | | |
| 1.2 | Декорация задняя стенка. Основа конструкции – силовой стальной каркас (профиль 25х25), двухсторонний, объемный. Облицовка – банер блокаут, полноцветная УФ-печать. Площадь закрываемая баннером: фасад, торец звезды, задник звезды и основы, торец основы. Размер декорации: 10м длина, 2м – высота в коньке, 2м – глубина, декорация имеет дугообразную конструкция. | | | шт. | | | 1 | | |
| 2. **Услуги по изготовлению, монтажу и демонтажу оформления**  - предоставление и монтаж оформления должен быть произведен – не позднее 08:00 часов 20 мая 2016 г.;  - демонтаж и вывоз оформления должен быть произведен – с 14:00 часов 21 мая 2016 г. до 12:00 22 мая 2016 г. | | | | | | | | |
| 2.1 | Баннеры печать 720dpi, баннер "Европа", печать 4+0, люверсы по периметру шаг 0,3 м (размер 4,4х6,1 - 4 шт; размер 3,4х6,1 - 4 шт.) | | | кв/м | | | 338,39 | | |
| 3. **Услуги по аренде** **4-х-камерного мобильного комплекта для осуществления трансляции Мероприятия на светодиодное оборудование Заказчика**  - предоставление и монтаж телевизионного оборудования должен быть произведен – не позднее 08:00 часов 20 мая 2016 г.;  - демонтаж и вывоз оборудования должен быть произведен – с 14:00 часов 21 мая 2016 г. до 12:00 22 мая 2016 г. | | | | | | | | |
| 3.1 | камеры Ikegami (студийная цифровая камера с камерным каналом): 1 камера в полном сборе c ручками управления фокусом и трансфокацией, со связью режиссер-оператор в обе стороны и Tally, 3 камеры в ТЖК комплектации. (Все камеры комплектуются триаксеальным кабелем длиной на менее 200 метров.) | | Шт | | | 3 | | |
| 3.2 | объективы класса Canon Broadcast – 8-кратных, 17-кратный, 22-кратных, 70-кратный, 33-кратный. | | Шт | | | 5 | | |
| 3.3 | штатив, рассчитанных на нагрузку в 25 кг. | | Шт | | | 4 | | |
| 3.4 | Видео-микшер с 12 входами, 2 ME линейками. Выход сигнала активной камеры (Tally). Video входы: аналоговый компонент, аналоговый композит, HD-SDI. Video выходы: аналоговый компонент, аналоговый композит, HD-SDI. | | Шт | | | 1 | | |
| 3.5 | Монитор (17 дюймов) или аналоги. | | Шт | | | 1 | | |
| 3.6 | Видеомагнитофон формата HDCAM HDV- D2000 для записи выходной программы | | Шт | | | 2 | | |
| 3.7 | 2-канальный видеосервер эфирного класса для записи выходной программы и отдельных камер (Видеосервер, 2 видео 2 аудио D1 H.264 7PAL: 704x576 (D1), 704x288 (2CIF), 352x288 (CIF), 176х144 (QCIF) До 25 к/с при максимальном разрешении D1, До 25 к/с при разрешении CIF и меньше. 12VDC 1A) или аналог | | Шт | | | 1 | | |
| 3.8 | Коммутационная матрица не менее чем 16х16 с тремя управляющими панелями. | | Шт | | | 1 | | |
| 3.9 | Пульт звукорежиссера 12-канальный с возможностью формирования 4- канальной звуковой программы и созданием дополнительных групп (AUX и ALT). | | Шт | | | 1 | | |
| 3.10 | Микрофон • Тип: динамический (магнитоэлектрический) • Частотный диапазон: от 50 до 16 000 Гц (со штативом и ветрозащитой) | | шт | | | 4 | | |
| **4. Услуги по аренде конструкций для размещения светодиодного и звукового оборудования, а также оборудование места для размещения звукорежиссерской и режиссера светодиодного оборудования. Услуга включает монтаж, демонтаж и доставку конструкций.**  - предоставление и монтаж конструкций должен быть произведен – не позднее 06:00 часов 20 мая 2016 г.;  - демонтаж и вывоз конструкций должен быть произведен – с 17:00 часов 21 мая 2016 г. до 12:00 22 мая 2016 г.  Монтаж конструкций осуществляется 20 мая 2016 года не позднее 06:00. | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Задняя стенка для размещения экранов, отдельно стоящая собранная из стальных конструкций клинового типа - металлоконструкция с шагом ригеля в диапазоне от 2.00м до 2.072м: Ширина – не менее 6 м, Глубина – не менее 4 м, Высота – не менее 7 м, предусмотреть настил не менее 8 кв м | | | шт. | | | 2 | | |
| 4.2 | | Конструкция для подвеса светодиодного оборудования: ферма алюминиевая длина 2000 мм x ширина 390 мм x высота 390 мм | | | шт. | | | 4 | | |
| 4.3 | | Лебедка для поднятия экранов: длина цепи не менее 24 м, грузоподъемность не менее 1 т. | | | шт. | | | 8 | | |
| 4.4 | | Балласт в отдельностоящие стенки п. 2.1, для предотвращения опрокидывания: бетонные блоки или водоналивные баки | | | Т | | | 8 | | |
| 4.5 | | Швеллер №14 двутавровый, длиной не менее 2,5 м для крепления конструкции экрана к отдельностоящей стенке п. 2.1 | | | шт. | | | 8 | | |
| 4.6 | | Палатка с полом размером не менее 5х5, для размещения внутри пультов управления звуковым и светодиодным оборудованием | | | шт. | | | 1 | | |
| 4.7 | | Ковровое покрытие в палатке (ковролин 5мХ5м, рулонное ковровое покрытие выполненное из ворса (шерсть, полипропилен и полиамид) цвет - серый | | | кв/м | | | 25 | | |
| 4.8 | | Стол (Габариты: 800х800х750мм, материал: металлокаркас квадратная труба или ронделлы , столешница ЛДСП/пластик). | | | шт. | | | 6 | | |
| 4.9 | | Стул (Вес (кг): 6.5, вес пользователя до: 120 кг., каркас: немонолитный,  Материал обивки: Искусственная кожа, Ткань стандарт; Метериал каркаса: Хром;  Тип базы: Ножки, Цвет каркаса: Хром | | | шт. | | | 20 | | |